システム要件

CyberLink PowerDVD のシステム要件は、再生中のムービー コンテンツによって異なります。3D ムービー コンテンツを再生するには、他のハードウェアが必要になります。3D 対応のハードウェアおよびグラフィック カードに関する詳細は、CyberLink Web サイトの PowerDVD ページのハードウェア サポートのセクションを参照してください。 処理能力に適したビデオ デインターレースを選択することで、パフォーマンスが最適化されます。一部の CyberLink TrueTheater 技術をオフにすることで (デフォルト設定)、1.6GMHz 以下のプロセッサーに対応します。高度な音声および動画の機能を使う場合は、2.4 GHz 以上のプロセッサーが適しています。

オペレーション システム

Ultra HD ブルーレイ

• | Microsoft Windows 10 (32 ビット＆64 ビット、2015 年 11 月アップデートあり)。

ブルーレイ ディスク、DVD、TrueTheater 3D 再生

• | Microsoft Windows 10/8/8.1, 7。

プロセッサー (CPU)

Ultra HD ブルーレイ

• | Intel 第 7 世代 (Kaby Lake) Core i プロセッサー以上、Intel SGX (Software Guard Extensions) テクノロジーに対応するもの。

ブルーレイ ディスク、DVD、TrueTheater 3D 再生

• | ブルーレイ ディスク再生:Intel Core 2 Duo E6750 (2.66GHz)、AMD Phenom 9450 (2.10GHz) 以上。

• | ブルーレイ 3D 再生:Intel Core i5、AMD Phenom II X4 以上。

• | ブルーレイおよび HD 動画での TrueTheater HD** および TrueTheater 3D**:Intel Core i5 (4 コア)、AMD Phenom II X6 以上。

• | DVD 再生:Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion E-series & C-series 以上。

| 注:** 2013 年 7 月以降にリリースされた Fox のタイトルは、TrueTheater HD または TrueTheater 3D に対応しないものもあります。

4K Ultra HD (ハードウェア アクセラレーション有効)

• | Intel 第 3 世代 Core i5 以上。

| 注:CyberLink PowerDVD は、4K Ultra HD ビデオ、H.264 / MP4 形式、最大 60 Mbps のビットレートに対応します。

グラフィック カード (GPU)

Ultra HD ブルーレイ

• | Intel 第 7 世代 (Kaby Lake) Core i プロセッサー (Intel HD Graphics 630、Intel Iris™ Graphics 640 以上統合型)。

| 注:UltraHD ブルーレイは、HDCP 2.2 に対応する Intel グラフィックス搭載のディスプレイにのみ対応します。コンピューターに 2 つ以上のグラフィック プロセッサーが搭載される場合、Ultra HD ブルーレイは、Intel グラフィックス搭載のディスプレイにのみ対応します。

ブルーレイ ディスク、DVD、TrueTheater HD/3D 再生

• | Intel HD Graphics, ATI Radeon HD 5000, NVIDIA GeForce 9500GT 以上。

| 注:グラフィック カードのドライバーは必ず最新バージョンにアップデートしてください。TrueTheater 3D で再生するには、3D ディスプレイが必要です。

ブルーレイ 3D 再生

• | Intel HD Graphic (Intel Core i5)、NVIDIA GeForce GTX 400 シリーズ、GeForce GT 240/320/330/340、AMD Radeon HD 6000、6000M シリーズ (UVD 3 対応)。

DVD 再生

• | DirectX 9.0 以上に対応の PCI Express グラフィック アクセラレーター。

メインボード (マザーボード)

Ultra HD ブルーレイ

• | マザーボードは、Intel SGX (Software Guard Extensions) テクノロジーに対応している必要があります。Intel SGX の機能は、BIOS* 設定で有効にし、128 MB 以上のメモリー容量が割り当てられる必要があります。

| 注:Ultra HD ブルーレイ ムービーを外付けディスプレイに出力する場合、マザーボードに埋め込まれる接続ポートが、HDCP 2.2 に対応する必要があります。ラップトップ PC の場合、外付けディスプレイ接続 (HDMI/DisplayPort) が HDCP 2.2 出力に対応するか、ラップトップの仕様を参照してください。

メモリー (RAM)

Ultra HD ブルーレイ

• | 4 GB 以上 (6 GB を推奨)。

ブルーレイ ディスク、DVD、TrueTheater 3D 再生

• | ブルーレイ ディスク再生:Windows Vista、Windows 7、Windows 8 では 2 GB、Windows XP では 1 GB が必要。

• | DVD および TrueTheater 3D 再生:Windows Vista、Windows 7、Windows 8 では 1 GB、Windows XP では 512 MB が必要。

ハードウェア アクセラレーション (あり/なし) でブルーレイ 3D 再生

• | 2 GB。

ハード ディスク容量

• | 製品のインストール用に 500 MB。

ディスプレイ デバイス

Ultra HD ブルーレイ

• | HDMI 2.0a/DisplayPort 1.3 以上の接続インターフェイス搭載のディスプレイは、HDCP 2.2 に対応する必要があります。

• | 画面解像度:Ultra HD 解像度 (3840 x 2160) 以上を推奨。

• | ディスプレイ接続:HDMI 2.0a/DisplayPort 1.3 以上のケーブル (アダプター/スプリッター/リピーターなし)。

| 注:Ultra HD ブルーレイ ムービーのハイ ダイナミック レンジ (HDR) 機能を有効にするには、ディスプレイは HDR ディスプレイ機能および 10 ビットの色深度表示能力 (HDMI 2.0a/DisplayPort 1.4 接続インターフェイスあり) に対応する必要があります。ディスプレイが HDR 機能に対応しない場合、Ultra HD ブルーレイ ムービーは従来のダイナミック レンジ (SDR) モードで再生されます。

ブルーレイ ディスク、DVD、TrueTheater 3D 再生

• | AACS 保護のブルーレイ タイトルおよび CPRM 保護の DVD タイトルを再生する場合、DVI、HDMI、DisplayPort 端子でのみディスプレイに出力が可能です (HDCP のコピー ガードに対応するため)。

• | 他の DVD およびブルーレイ ディスク再生:デジタル出力用の HDCP 対応のディスプレイ。アナログ出力用のテレビまたはコンピューター モニター。

• | TrueTheater 3D 再生:3D ディスプレイおよび 3D メガネ。

ハードウェア アクセラレーション (あり/なし) でブルーレイ 3D 再生

• | 3D ディスプレイおよび 3D メガネ (NVIDIA 3D Vision、3D Ready HDTV、HDMI 1.4-enabled TV、Micro-polarizer LCD、アナグリフ赤青メガネ)。デジタル出力用の HDCP 対応のディスプレイ。

ディスク プレーヤー

• | Ultra HD ブルーレイの再生:Ultra HD ブルーレイの再生認定済みの光学ディスク ドライブ。

• | ブルーレイ ディスク再生:BD-ROM/BD-RE またはスーパー マルチ ブルー コンボ ディスク ドライブ。

• | DVD および TrueTheater 3D 再生:DVD-ROM、DVD+-R/RW、DVD-RAM または DVD スーパー マルチ コンボ ディスク ドライブ。

インターネット接続

• | プログラムのアクティブ化、Ultra HD ブルーレイ ムービー再生 (初回)、オンライン サービスを使用する場合に必要。