その他音声設定

[動画、音声、字幕] 設定の [その他音声設定] ボタンをクリックすると、他の設定 (出力音質や出力同期設定など) にアクセスすることができます。 [その他音声設定] には、[出力画質/音声] と [その他] の 2 つのタブがあります。次のように設定します。 出力画質/音質 [出力画質/音質] タブでは、スピーカー環境、出力モード、ダイナミック レンジ圧縮の設定を行うことができます。 スピーカー環境

| 注:これらの設定は、再生音声を最適化するドルビー PCEE 対応バージョンの CyberLink PowerDVD では無効になります。

使用しているサウンドカードやスピーカーの数、コンテンツの聴取環境に合わせて、[スピーカー環境] を選択します。

• | [ヘッドフォン] は、ヘッドフォンを使用して音声を聴くノート パソコンユーザー向けの設定です。

• | [2 スピーカー] は、スピーカーが 2 つしかないか、サウンド カードが 2 チャンネル出力のみに対応するデスクトップやラップトップ ユーザー向けの設定です。

• | [4 スピーカー] は、4 チャンネル出力対応のサウンド カードを搭載したコンピューター向けの設定です。

• | [6 スピーカー] (5.1チャンネル) は、6 チャンネル出力対応のサウンド カードを搭載したコンピューター向けの設定で、Dolby Digital 5.1 や DTS 5.1 のようなマルチ チャンネル エンコーディングに対応する DVD 動画タイトルに適しています。

• | [8 スピーカー] (7.1 チャンネル) オプションは、複数のスピーカーを使用して音声を出力したいユーザー向けの設定です。

• | [S/PDIF を使用] オプションは高度な技術を使用したデジタル インターフェイス (Digital InterFace) で、ソニーとフィリップス (Sony、Philips) 両社によって考案された規格です (アナログ インターフェイスを介した従来型転送信号に対比)。6 スピーカーを十分にお楽しみいただくには、外部 Dolby Digital/DTS デコーダーと S/PDIF 互換サウンド カードが必要です。

| 注:S/PDIF 音声出力が有効で、出力ストリームが PCM ではない場合、CyberLink PowerDVD のボリューム コントロールは使用できません (デコーダーがタスクを代行するため)。

• | [HDMI 出力] は、オーディオを HDMI 端子に接続しているユーザー向けの設定です。

| 注:Windows XP は、HDMI 出力に対応していません。

出力モード:

このオプションを使用すると、オーディオ信号で使用される特定の処理を指定できます。利用可能な設定を試して、好みの設定を選択します。

| 注:[出力モード] のドロップダウン メニューに表示されるオプションは、[スピーカー環境] での選択内容や使用しているコンピューターの設定によって異なります。

ヘッドフォン出力オプション

スピーカー環境をヘッドフォンに設定する場合、次の出力オプションが利用できます。選択するオプションは、個人の好みと設定によって異なります。

• | [Dolby Surround Compatible Downmix] と [ステレオ] の主な違いは、Dolby Surround では Dolby Surround* ダウンミックス アルゴリズムが使用され、Dolby Surround 用に 4 チャンネル サラウンド サウンド (左、右、中央、サラウンド) を有効化するため、アナログの Pro Logic デコーダーがサウンド カードに接続されている可能性があることです。このほかの点については、2 チャンネル出力と類似しています。

• | [Dolby Headphone]* はバーチャル サラウンド サウンドを作り出す後処理エフェクトで、特にヘッドフォン環境に最適ですが、ノート パソコンやデスクトップ環境においても有効です。聴取環境にあわせて、次のオプションから 1 つを選択します。

• | Dolby Headphone:小さな部屋:映画と音楽の録画/録音用の小さな防音個室をシュミレートします。これはDolby Headphone の「Reference Room」に相当し、Dolby Headphone 対応の製品すべてに付属しています。

• | Dolby Headphone:会議室:より音響効果に優れた､音楽聴取に最適なライブ ルーム (ジャズ クラブなど) をシミュレートします。

• | Dolby Headphone:映画館:コンサートホールや映画館のような､広い場所をシミュレートします。

• | [TrueTheater Surround]* オプションは、ノート パソコン音声をヘッドフォンで出力する際の音質を高めるために、CyberLink が開発した技術です。リビング ルーム、シアター、スタジアムといった異なるリスニング環境が設定できます。聴取環境にあわせて、次のオプションから 1 つを選択します。

• | リビング ルーム:映画と音楽の録画/録音用の小さな防音個室をシュミレートします。

• | シアター:音楽聴取に最適な、ライブ コンサート環境をシミュレートします。

• | スタジアム:より大きなコンサート環境をシミュレートします。

| 注:* この機能は、CyberLink PowerDVD の一部のバージョンではご利用いただけません。

2 スピーカー出力オプション

2 スピーカーを選択する場合、次の出力オプションが利用できます。選択するオプションは、個人の好みと設定によって異なります。

• | [Dolby Surround Compatible Downmix] と [ステレオ] の主な違いは、Dolby Surround では Dolby Surround* ダウンミックス アルゴリズムが使用され、Dolby Surround 用に 4 チャンネル サラウンド サウンド (左、右、中央、サラウンド) を有効化するため、アナログの Pro Logic デコーダーがサウンド カードに接続されている可能性があることです。このほかの点については、2 チャンネル出力と類似しています。

• | The [Dolby Virtual Speaker]* オプションを使用すると、2 つのスピーカーでバーチャル サラウンド サウンドが楽します。聴取環境にあわせて、次のオプションから 1 つを選択します。

• | 標準:2 つのスピーカーの距離で規定するフロント イメージ全体にわたる音の幅から、2 つのスピーカーで 5 スピーカー サラウンド サウンドを作り出します。

• | ワイド 1:2 つのスピーカーを近づけて置いた場合に、より広がりのあるフロント イメージを実現します。

• | ワイド 2:このモードは [ワイド 1] に似ていますが、サラウンド スピーカーがより強調されます。

• | TrueTheater Surround*: は、CyberLink が開発したバーチャル サラウンド技術です。聴取環境にあわせて、次のオプションから 1 つを選択します。

• | リビング ルーム:映画と音楽の録画/録音用の小さな防音個室をシュミレートします。

• | シアター:音楽聴取に最適な、ライブ コンサート環境をシミュレートします。

• | スタジアム:より大きなコンサート環境をシミュレートします。

| 注:* この機能は、CyberLink PowerDVD の一部のバージョンではご利用いただけません。

4/6/8 スピーカー出力オプション

4、6、8 スピーカーを選択する場合、次の出力オプションが利用できます。選択するオプションは、個人の好みと設定によって異なります。

• | Dolby Pro Logic IIx*: 3 つのオプションがあります。聴取環境にあわせて、次のオプションから 1 つを選択します。

• | ムービー モード:ムービーの再生にはこのオプションを選択します。

• | ミュージック モード:音楽を聴くにはこのオプションを選択します。

• | Dolby Digital EX モード:高音質のサラウンド サウンドで聴くにはこのオプションを選択します。

• | TrueTheater Surround*:CyberLink が開発したオーディオ チャンネル拡張技術で、ステレオ オーディオ サウンドを変換して複数のチャンネルに出力します (2 チャンネルの音源を 4、6、7、8 スピーカーに、または 2 チャンネルの音源を 7、8 スピーカーに変換)。聴取環境にあわせて、次のオプションから 1 つを選択します。

• | ムービー再生:ムービーの再生に適しています。

• | ミュージック モード - スタンダード:聴衆の間で演奏するコンサートをシミュレートします。

• | ミュージック モード - オンステージ:ステージでのコンサートをシミュレートします。

| 注:* この機能は、CyberLink PowerDVD の一部のバージョンではご利用いただけません。

S/PDIF 出力モードを使用する

ブルーレイ ディスクの再生時に、S/PDIF がスピーカー環境として選択されている場合、次の出力モードが使用できます。選択するモードは、コンピューターに接続されている外部デコーダー (AV 受信機) によって異なります。

• | 主音声のみ:このモードでは、主映像の音声のみが出力されます (ピクチャー イン ピクチャー、セカンダリー ビデオ ストリーム、ディレクターズ コメントには音声が付きません)。圧縮された音声は外部デコーダー (AV 受信機) にパススルーされます。

| 注:主音声形式が Dolby Digital、DD+、DTS、DTS-HD 以外である場合、両方の音声信号が同時に出力されます。

• | Dolby Digital* ミキシング:このモードでは、主映像の音声と副映像の音声をミキシングして Dolby Digital ビットストリームにエンコードすることで、両方の音声信号が同時に出力されます。使用している外部デコーダー (AV 受信機) が Dolby Digital に対応する場合に、このオプションを選択します。

• | DTS* ミキシング:このモードでは、主映像の音声と副映像の音声をミキシングして DTS ビットストリームにエンコードすることで、両方の音声信号が同時に出力されます。使用している外部デコーダー (AV レシーバー) が DTS に対応する場合に、このオプションを選択します。

| 注:* この機能は、CyberLink PowerDVD の一部のバージョンではご利用いただけません。

HDMI 出力モード

次の出力モードは、Windows 8、7 または Visita の環境で、外部デコーダー (AV 受信機) が HDMI 端子に接続されている場合に使用できます。選択するモードは、コンピューターに接続されている外部デコーダー (AV 受信機) によって異なります。

• | PCM (PowerDVD でデコード):このモードでは、アナログ信号のデジタル表現を作成します。このオプションは、使用している外部デコーダー (AV 受信機) が、デジタル音声出力向けに Dolby Digital か DTS に対応していない場合に選択します。

• | デコードされていない Dolby Digital/DTS オーディオを外部デバイスへ:このモードでは、圧縮された音声が外部デコーダー (AV 受信機) に渡されます。このオプションは、アンプや受信機が、再生時に Dolby Digital か DTS に対応している場合に選択します。

• | デコードされていないハイデフィニション音声を外部デバイスへ (HDMI 1.3 以上):このモードでは、ロスレスの音声が外部デコーダー (AV 受信機) に渡されます。このオプションは、アンプや受信機が、再生時にハイデフィニション音声に対応している場合に選択します。

ダイナミック レンジ圧縮

このセクションは、Dolby Digital テクノロジーに対応するディスクにのみ対応します。

• | 静かな環境で視聴中は、最初のオプションを選択します。聞き取り可能な音はすべて、低周波から高周波まで際立ったものとなり、Dolby Digital のダイナミック レンジをフル活用したものとなります。

• | 標準的な環境で視聴中は、2 つ目のオプションを選択します。Dolby Digital 音声スペクトルの極端な範囲にあたる音声エフェクトは圧縮されます。

• | 騒がしい環境やノートブック (ラップトップ) で視聴中は、3 つ目のオプションを選択します。このオプションでは、低域のオーディオ信号が増幅され、聴取可能な音量が増します。

その他

[その他] タブでは、音声出力を同期したり、排他的音声出力を有効にすることができます。

音声出力同期

[音声出力同期] オプションで、同期していないオーディオ/ビデオ ストリームを修正します。異なるインターフェイスで音声/動画が接続されている場合に発生します。テレビの後処理により動画が遅延することがあるためです。Bluetooth ヘッドフォンで音声が遅延する場合もこのオプションを使うことができます。

• | 音声遅延:音声遅延の長さを指定します (2 秒以内)。音声が動画より遅延する場合、マイナスの値 (-0.5 以内) を指定することもできます。

排他的音声出力 (WASAPI 排他)

| 注:この機能は、次のコーデックの音声を再生時にのみ利用できます。ALAC, AAC (LC/HE), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, MPEG Audio, LPCM。この機能は、Windows XP ではご利用いただけません。

• | Windows オーディオ セッション API (WASAPI) を使用して再生中に他の音声をミュートし、Windows ミキサーを回避して Windows サウンド ミキシングによる音質低下を避ける場合、このオプションを選択します。お使いの音声デバイス (カード/チップ) およびドライバーが対応する場合、音声は高音質になります。選択すると対象の音声が排他的に再生され、コンピューターの他の音声 (ブルーレイ ディスクの副音声を含む) は無音になります。