その他動画設定

[動画、音声、字幕] 設定の [その他動画設定] ボタンをクリックすると、他の設定 (デインターレースや縦横比) にアクセスすることができます。 [その他動画設定] には、[デインターレース] と [縦横比] の 2 つのタブがあります。次のように設定します。 デインターレース [デインターレース] タブでは、インターレース ビデオをノンインターレース形式に変換する方法と場合を設定します。 デインターレース設定

• | デインターレース モードを使用しない場合は、[なし] を選択します。

• | デインターレースを使用するには [デインターレースを使用する] を選択し、[インターレースを適用時] のドロップダウンから選択します。

| 注:TrueTheater ビデオ エフェクトが有効になっている場合、下のデインターレース オプションは無効になります。

• | 再生中にハードウェア アクセラレーションを使用時に、2 つ目のドロップダウン リストから [デインターレース アルゴリズム] を選択します。各オプションを試して、最も適切なオプションを適用します。

• | 再生中にソフトウェア デコーディングを使用時に、3 つ目のドロップダウン リストから [デインターレース アルゴリズム] を選択します。各オプションを試して、最も適切なオプションを適用します。

縦横比

[縦横比] タブでは、縦横比 4:3 の映像を 16:9 に変換する (あるいはその逆) 設定ができます。

縦横比の設定

• | 常に縦横比を保持する:ディスプレイのサイズ (縦横比) を変更しても、縦横比は変わりません。このオプションは、下の TrueTheater Stretch オプションには対応しません。

• | ストレッチの適用:動画全体を平均的にストレッチします。ビデオ ディスプレイとモニターの縦横比が合わないと、歪みが大きくなります。

TrueTheater Stretch

TrueTheater Stretch* は、非線形のビデオ ストレッチング技術で、画像中央のゆがみを最少に抑えます。TrueTheater Stretch 機能は、フル スクリーン モードでのみ使用できます。ワイド スクリーンの縦横比の DVD に適しています (例: 4:3 モニターで 16:9 が最適)。この機能では CyberLink 独自の Pano Vision ビデオ テクノロジーを使用してムービーをストレッチし、モニターのサイズに合わせます。

| 注:* この機能は、CyberLink PowerDVD の一部のバージョンではご利用いただけません。この機能は、DxVA 使用時に ブルーレイ ディスクを再生する間、無効になります。

有効にしてから、次のいずれかのオプションから選択します。

• | スマート ストレッチ:(ほとんどの動画に推奨) 画像の中央はそのままで、端をわずかにクロップ＆ストレッチします。

• | フィット スクリーン:画像の中央はそのままで、端をわずかにストレッチします。

• | スマート 2.35:1:2.35:1 縦横比のディスクを再生する場合、ワイド スクリーン (16:9 または 16:10) のディスプレイ スペースに最大に表示します。